2025年零星交通设施安装统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柔性警示柱 | 根 | 25 | 率水校区一环路7+东大门5+5+横江校区4+4 |
| 2 | 减速带 | 米 | 9 | 率水校区东大门入口2米+出口2米一环路3米+横江校区老入口2米 |
| 3 | 拆除 | 项 | 1 | 率水校区一环路减速带2.4+柔性警示柱 |
| 4 | 反光贴 | 片 | 20 |  |
| 5 | 石球 | 个 | 10 | 花岗岩，圆球直径25CM |
| 6 | 石球 | 个 | 10 | 花岗岩，圆球直径40CM |
| 7 | 东大门进口过道小帐篷 | 个 | 1 | 长2.5m\*宽6.5m\*高2.8m1.立柱：60mm镀锌圆管，壁厚2.0mm2.横梁：40x40mm镀锌方管，壁厚1.8mm3.剪刀架：40x20mm镀锌扁管，壁厚1.8mm4.PVC刀刮布500克（双面涂层带加强筋，防雨防晒）5.五寸实心万向轮（轮子直径100mm，结实耐用，推拉灵活） |
| 8 | 东大门进口过道大帐篷 | 个 | 1 | 长6m\*宽5m\*高2.8m1.立柱：60mm镀锌圆管，壁厚2.0mm2.横梁：40x40mm镀锌方管，壁厚1.8mm3.剪刀架：40x20mm镀锌扁管，壁厚1.8mm4.PVC刀刮布500克（双面涂层带加强筋，防雨防晒）5.五寸实心万向轮（轮子直径100mm，结实耐用，推拉灵活） |